MAC-Adresse einer Netzwerkkarte im NVRAM unter Linux ändern

Es gibt Situationen, da reicht die Änderung der MAC-Adresse in der Laufzeit nicht. Z.B. wenn Lizenzen über die MAC-Adresse im NVRAM der Netzwerkkarte geprüft werden. Für diese Fälle ist diese Anleitung geschrieben.

Diese Anleitung ist Änderung in Hardware und kann zum Totalverlust der Hardware führen. Die Verantwortung liegt absolut beim Nutzer, ob er das hier beschriebene Prozedere durchführt.

Da es relativ einfach und gut dokumentiert ist, wird die Anleitung an einer Intel e1000e Netzwerkkarte beschrieben. Andere Geräte arbeiten ähnlich, aber die notwendigen Informationen muss man sich heraussuchen.