Intro

Um Daten von einer Vaillant Heizung in eine InfluxDB zu überführen, kann man dies mit einem Vr900 Gateway und einem MyVaillant Konto umsetzen. Hierfür stehen ein paar nette Python Libraries zur Verfügung, wobei die eine ein Fork von der anderen ist und die meisten das gleiche machen. Diese Libs verbinden sich mit der MyVaillant API. Eine Verbindung mit dem EBUS direkt ist zwar möglich, dafür benötigt man aber einen anderen / Selbstbau Adapter und einen extra Dienst. Welche Daten dann aus dem EBUS auslesbar sind, ist auch noch recht fraglich und bedarf einiges an Entwicklung. Evtl. dazu später mehr in meinem Wiki aber hier nun erstmal die Integration nach folgendem Schaubild:

MyPyllant: auf PyPi Dokumentation bei Signalkraft

MyVaillant: MyVaillant auf PyPi

VR900_Connector: VR900 Connector auf PyPi